**KOSZTORYS**

**NA WYKONANE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY KONSERWACJI WYPOSAŻENIA WNĘTRZA Z DREWNIANEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA**

**W JEZIERZYCACH KOŚCIELNYCH**

**Zestawienie Kosztów**

1. Konserwacja wyposażenia kościoła zł.
2. Konserwacja obrazów ołtarzowych zł.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Wartość kosztorysowa prac netto: zł.**

**Objaśnienia:**

**%sp –** przyjęty z widełek stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2

**r** – przyjęty stopień rewaloryzacji

**p** – powierzchnia w dm2

**sp** – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł.

**wu** - współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień

**sp** – przeciętna wartość stawki podstawowej w zł.

**Tab. I. OBIEKTY DO KONSEWRACJI:** ołtarz główny, ołtarz boczny,

ambona, prospekt organowy – drewniane z ozdobnym detalem

architektonicznym, snycerskim i rzeźbami, polichromowane

srebrzone i złocone. Ołtarze z obrazami malowanymi na płótnie.

Obmiar do kosztorysowania przyjęto według obliczeń wynikających

z przedmiaru w przeliczeniu na 1 dm2 powierzchni do konserwacji.

**ZESTAWIENIE OBMIARU**

1. Polichromia:

- ołtarz główny = 1112 dm2

- ołtarz boczny = 433 dm2

- ambona = 290 dm2

- prospekt organowy = 197 dm2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem pow. polichromii 2032 dm2**

2. Złocenia:

- ołtarz główny = 859 dm2

- ołtarz boczny = 177 dm2

- ambona = 79 dm2

- prospekt organowy = 145 dm2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem pow. złoceń 1260 dm2**

3. impregnacja odwrocia

- ołtarz główny = 1055 dm2

- ołtarz boczny = 255 dm2

- ambona = 167 dm2

- prospekt organowy = 322 dm2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem pow. do impregnacji 1799 dm2**

4. Obrazy do konserwacji

- ołtarz główny = 396 dm2

- ołtarz boczny = 68 dm2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem pow. obrazów do konserw. 464 dm2**

**KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY KONSERWACJI WYPOSAŻENIA WNĘTRZA KOŚCIOŁA BEZ OBRAZÓW**

**Obmiar całkowity powierzchni do konserwacji według – Zestawienia obmiaru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Element** | **Pozycja** | **Tab.** | **%sp.** | **r** | **Pow.dm2** | **Sp. Ceny jedn./dm2** | **wu** | **Wartość**  **w zł.** |
| 1. | Polichromie – pow. gładka i detal architektoniczny | **8.A-1**  **0,41 – 3,12%** | 1 |  | 1 | 2032 dm2 |  |  |  |
| 2. | Złocenia  detal architektoniczny snycerski  i rzeźbiony | **8.A-2**  **0,81-4,48%** | 1 |  | 1 | 1260 dm2 |  |  |  |
| 3. | Impregnacja i wzmocnienie struktury wew.  (odwrocie) | **8.A-10**  **0,17 – 1,26%** | 1 |  | 1 | 1799 dm2 |  |  |  |
| 4. | Dokumentacja powykonawcza | **18 c** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE KONSERWACJI**

**OBRAZU ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM ZE ZWIEŃCZENIA OŁTARZA GŁÓWNEGO ORAZ MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM Z OŁTARZA BOCZNEGO**

**- Obmiar całkowity powierzchni do konserwacji wynosi 464 dm2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Pozycja | Tab. | %sp. | r | Pow.dm2 | Sp.  w zł | wu | Wartość  w zł. |
| 1. | Prace organizacyjne, oględziny obiektu | 2-6%  za1godz. |  |  | 1 | 2 godz. |  |  |  |
| 2. | Badania specjalistyczne | **18.B** |  |  | 1 | ---------- |  |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie obiektu, transport | 2-6%  za1godz. |  |  | 1 | 2 godz. |  |  |  |
| 4. | Oczyszczenie powierzchni: lico, odwrocie | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 5. | Wzmocnienie strukturalne powierzchni | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 6. | Prostowanie powierzchni | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 7. | Zdejmowanie przemalowań, retuszy | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 8. | Wklejenie nitek, łat, dublaż | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 9. | Uzupełnienie warstw zabytkowych- kitowanie | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2  20 %pow. |  |  |  |
| 10. | Uzupełnienie warstwy malarskiej-punktowanie | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2  35% pow. |  |  |  |
| 11. | Werniksowanie | **1.A-2**  0,52%-4,35% | 2 |  | 1 | 464 dm2 |  |  |  |
| 12. | Dokumentacja powykonawcza | **18 c** |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **RAZEM NETTO** |  |  |  |  |  |  |  | **zł.** |